[#نصيحة\_من\_خبير](https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%B5%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVGan3YDd70W0zXia-QlbhwSSwR1JxO47j5_ZdBMxcrz82HNjTW9EyMJ1zGtzU3V25rNs5Z6q1wDTMszBPqvC7vEOmlG9WrCY0xvR50_YOZCxQcKR0G1DPLoiJdVNJ6l92dULlBv07uRmUJaCufIumfjdpfs9CztgqhcWG5WPL_qxc5pCrcbS3W351KjtLe-VI&__tn__=*NK-R)

-

في المصانع المعتمدة على الماكينات الأساسيّة

مثل المكابس

أو ماكينات التشغيل ( مخرطة - فريزة - إلخّ )

أو ماكينات القطع بالليزر أو البلازما

يكفي عمل هناجر ضيّقة

بمعنى أنّك لا تحتاج لمسافات واسعة بين الأعمدة

وسيكون توسيع المصنع هو مجرّد إهدار في المساحة